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[bookmark: _Toc130478552][bookmark: _Toc211679918][bookmark: _Toc122767562]第一部分   公开招标
佛山市科达装备制造有限公司就科达装备激光跟踪仪采购进行公开招标，现诚挚邀请行业专业供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。
1、 项目名称：科达装备激光跟踪仪采购项目
2、 招标内容：（详见第三部分技术要求）
3、 实施周期：（按附件四：设备交货期要求）
4、 递交投标文件截止时间：2025年11月24日12时00分
5、 项目地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号
6、 开标时间：2025年11月26日前
7、 开标地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号
8、 招标联系人： 李 工 
9、 联系电话：13679721142
10、 E-mail：liybd@kedachina.com.cn



 佛山市科达装备制造有限公司
 二零二五年十一月十七日


[bookmark: _Toc122767563][bookmark: _Toc211679919][bookmark: _Toc130478553][bookmark: _Toc42923333][bookmark: _Toc123786822][bookmark: _Toc71877701]第二部分   投标人须知
[bookmark: _Toc122767564][bookmark: _Toc130478554][bookmark: _Toc131002995]说明
1. 本招标文件有关条款由招标人负责解释。
2. 招标联系人及联系方式见公开招标部分。
3. [bookmark: _Toc42923337][bookmark: _Toc123786826][bookmark: _Toc71877705]合格的投标人
3.1. 投标人应满足以下要求：
a) 具有独立承担民事责任的能力； 
b) 注册资金≥100万人民币；
c) 投标人必须是激光跟踪仪生产厂商或经销商，如是经销商，则必须提供激光跟踪仪生产厂商出具的针对本项目授权书原件；
d) 投标人所投激光跟踪仪的生产厂家须在广东省范围内设有工商注册（非委托）的分支机构或售后服务机构；
e) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
f) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
g) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
h) 参加投标活动前三年内，在生产经营活动中没有重大违法违纪记录、未遭受过任何行政或刑事处罚，不得为失信被执行人，且不存在向需方提起诉讼、仲裁的情况。
3.2. 投标方必须是招标项目方面专业单位，且产品质量无不良投诉，且近三年内未因质量问题与需方产生任何纠纷。
3.3. 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。
4. [bookmark: _Hlt42848260]投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，否则因此产生的费用和责任均由相应投标人承担。
5. [bookmark: _Hlt42848264]投标人因投标及在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。
6. 投标人如有疑问需要澄清，应在投标截止日期7个日历天前以电子邮件形式向招标人提出，招标人汇总后，将于投标截止时间 5个日历天前解答投标人认为需要回答的疑问，并以电子邮件形式分发给所有意向投标人。	Comment by kd-lxx: 截止日期距今已不足7个日历天，建议适当缩短该时间。	Comment by kd-lxx: 建议适当缩短该时间。
7. 中标人在收到中标通知书【5】天内，与招标人和中标人签订书面合同。如中标人无正当理由拒绝签订合同或者不按照招标文件的相关要求签署的，招标人有权根据自身的实际情况决定是重新组织招标选定中标人或是按照顺位由排列第二的投标人成为中标人，招标人不承担违约责任，因此产生的后果均由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc42923344][bookmark: _Toc131002996][bookmark: _Toc123786834][bookmark: _Toc71877712][bookmark: _Toc130478555][bookmark: _Toc122767565]投标文件
1. [bookmark: _Toc42923345][bookmark: _Toc480207324][bookmark: _Toc123786835][bookmark: _Toc71877713]投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。实际合同履行中的文件资料的语言，以招标人的实际要求为准。
2. [bookmark: _Toc42923346][bookmark: _Toc123786836][bookmark: _Toc480207325][bookmark: _Toc71877714]投标文件构成
投标人必须按资格投标、技术投标、经济投标三个模块编写投标文件，各模块投标文件应单独装订并密封，各模块投标文件对应内容要求如下：
1）资格投标
a) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书原件（格式见本招标文件第四部分）；
b) 资格证明材料（复印件加盖公章）：营业执照副本、涉及的软件和专利的著作权、近三年内一家以上激光跟踪仪采购项目成交合同证明；
c) 2024年度企业财务报告；
d) 招标文件要求的其他资料或投标人认为必要的其它资料均统一附属在资格投标内容里。
e) 企业工商信息系统（信用中国网、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公开网）近三年内的行政处罚及涉诉情况、公司及法定代表人的被执行情况（是否是被执行人）、信用情况（是否失信）、经营情况（是否经营异常）等；
2）技术投标
a) 设备参数及配置说明、设备附属件、设备特色、备品备件材料清单等（要求见本招标文件第三部分，禁止体现价格信息）；
b) 技术偏离表（格式见本招标文件第四部分）；
c) 售后服务方案、质保期等；
d) 投标产品说明书
3）经济标
a) 投标报价表（格式见本招标文件第四部分）；
b) 投标报价分项明细表（格式见本招标文件第四部分）；
4）U盘（可编辑的所有投标文件电子版）
3. [bookmark: _Toc480207326][bookmark: _Toc123786837][bookmark: _Toc42923348][bookmark: _Toc71877716]投标书
[bookmark: _Toc123786838][bookmark: _Toc480207327]投标人应以招标文件要求，完整地编写投标标书，请勿简单引用招标书内容。
4. 投标报价和货币
4.1 投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。
4.2 投标人应在《投标报价表》上标明设备单价和总价，包含但不限于材料、人工等费用。
4.3 设备价格应按《投标报价表》的方式填写。
4.3.1 从中华人民共和国境内提供的货物报价应包括增值税和其他应缴税项及货物运至最终目的地的运输保险等费用。
4.3.2 从中华人民共和国境外提供的进口材料的报价应包括：
1) 所供材料的全部进口费用；
2) 应向中华人民共和国政府缴纳的全部关税、增值税和其他税项；
3) 材料运至最终目的地的运输保险等费用。
4.4 投标人中标的，所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，设备单价、配件价格、维修费用、质保期内的服务内容均为固定价，不得以任何理由予以变更投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价如出现大小写金额不一致的，以更有利于招标人的其中较低的金额计算为投标人的本次投标金额。若合同履行中，供方提出额外收费，需方有权拒绝并要求其按合同履行。
5. [bookmark: _Toc480207328]投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。
6. [bookmark: _Toc480207329]提供的与设备相关的技术文件，可以是文字资料、图纸或数据，包括工程主要技术指标和性能的详细说明。
7. [bookmark: _Toc123786843][bookmark: _Toc42923353][bookmark: _Toc71877721][bookmark: _Toc480207330]投标文件的式样和签署
7.1 投标人应准备一份投标文件正本（彩色）和一份投标文件副本。
7.2 投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。
7.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。
7.4 投标文件电子版本（可编辑）拷贝到U盘，一并密封投递。
[bookmark: _Toc42923354][bookmark: _Toc123786844][bookmark: _Toc130478556][bookmark: _Toc122767566][bookmark: _Toc71877722][bookmark: _Toc131002997]投标文件的递交
1. [bookmark: _Toc71877723][bookmark: _Toc123786845][bookmark: _Toc42923355][bookmark: _Toc480207332]投标文件的密封和标记。
1.1. 各模块投标文件应独立密封在不透明的封装中。
1.2. 密封封装表面应注明招标文件编号、项目名称、投标模块（资料/技术/经济）、投标人名称并加盖公章。
2. [bookmark: _Toc42923356][bookmark: _Toc123786846][bookmark: _Toc71877724]投标截止期：招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。
3. 标书递交方式：
1）优先采用邮寄送达形式，以邮寄到达时间为准，投标单位应自行考虑投标文件的邮寄时间。投标文件需密封包装，并在快递包装袋上注明投标单位名称、投标项目、寄件人及联系电话。寄件人应为投标单位员工，并提供社保证明，若非投标单位员工需有公司授权委托书。
邮寄地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号科达制造股份有限公司
邮    编：528313
收件人：郑小姐
联系方式： 0757-23836473 
2）采用现场送达形式，现场送达需注意以下事项：
a） 投标人法定代表人送投标文件的需持法定代表人本人身份证原件和公司营业执照原件、加盖公章的身份证复印件和公司营业执照复印件；
b）投标人的被委托人送投标文件的需持被委托人身份证原件、加盖公章的身份证复印件和加盖公章的公司投标人授权委托书原件。
地点：科达制造股份有限公司广隆厂区5楼总裁办
联系人：郑小姐
联系方式： 0757-23836473
注：开标确定中标单位后，以书面形式通知。
投标保证金
1、资格预审通过后，投标单位需按要求缴纳投标保证金，总需缴纳人民币壹万元整(¥10,000.00)；汇入投标保证金款项应注明KDZBZB2025111701/激光跟踪仪投标保证金。
2、投标意向单位领取招标技术文件后，如因投标意向单位自身原因放弃投标，需缴纳招标技术文件领取费用人民币贰仟元整(¥2，000.00)，该费用在投标保证金退还时扣除；
3、投标保证金将在定标后5个工作日内无息退还到投标人汇入账户。（定标前恕不接受催促退回）
4、发生下列情况之一，投标保证金将予以没收：
a.投标人提供弄虚作假不实的文件、图片或视频材料；
b.投标人有排挤恐吓、作弊、行贿或串通投标行为；
c.投标人在投标截止后对投标文件作实质性修改或撤回投标文件；
d.投标人被通知中标后，拒绝按中标通知的技术方案、供货范围或商务内容签订合同。
5、招标人收取投标保证金账户信息：
开户银行：招商银行股份有限公司佛山三水支行
开户行行号：3085 8803 7089
帐户名称：佛山市科达装备制造有限公司
账号：7579 0542 4110 601
[bookmark: _Toc123786849][bookmark: _Toc122767567][bookmark: _Toc131002998][bookmark: _Toc71877727][bookmark: _Toc42923359][bookmark: _Toc130478557]开标与评标
[bookmark: _Toc42923361][bookmark: _Toc71877729][bookmark: _Toc123786851][bookmark: _Toc480207334]1、符合性确认
1.1招标单位于开标时首先对投标人的投标文件进行符合性确认。
1.2开启标书前，投标文件及投标保证金未能按要求和规定时间之前发送/缴纳至指定人处将被取消投标资格并退回投标文件。
[bookmark: _Toc123786853]2、开标程序
2.1流程包括各模块单独开标(资格标/技术标/经济标)、初评、终评(无需述标)。
本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部开标初评（投标人不参与现场开标和初评，但开标期间需保持手机畅通）。
招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。
3、评标一般规定
3.1评标委员会由招标人按相关规定组建（包括但不限于的部门：财务、审计、采购、技术等）。
3.2评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定第一中标候选人。
3.3在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。
[bookmark: _Toc123786855]3.4开标后，投标文件概不退还。
[bookmark: _Toc123786889]4、评标办法
4.1开标初评
1）资格标开标：对投标单位进行资格审查，资格审查发现如企业规模过小、注册资金不符、财务状况不良、不具备必要资质证照、法律纠纷严重等则被淘汰，后续技术标和经济标不再开启；对不满足成交案例，诉讼案件等对本次投标影响不大方面可进入技术开标环节，于技术环节进行相应增减分。
 2）技术标开标：对投标单位进行技术投标文件评审，依据招标文件要求进行符合性确认，当技术标得分不足60分(满分100分)则被淘汰，后续经济标不再开启；
3）经济标开标：经济标分两轮报价(投标报价和最终报价)
4）开标综合得分排名=技术得分*50%+投标报价得分*50%；当投标单位大于5家，取排名前3家进入最终报价环节，当投标单位小于等于5家，取排名前2家进入最终报价环节，未进入最终报价环节的单位则被淘汰。确定进入最终报价环节单位后，将通知30分钟内进行最终报价（未调整配置情况下不得调高），如需调整技术要求或配置清单及工程量的，按调整后进行最终报价，最终报价即为中标价。
4.2终评
1）最终报价计算综合得分=技术标得分*30%+最终报价得分*70%，综合得分最高者为中标第一候选人。
5、商业保密
5.1本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部开标初评，投标人不参与现场开标和初评，但开标期间需保持手机畅通。
5.2招标单位承诺评标委员会相关人员对招评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

[bookmark: _Toc130478558][bookmark: _Toc211679920]第三部分   技术要求
1. [bookmark: _Toc130478559][bookmark: _Toc131003000]	项目概况
1、 项目名称：科达装备激光跟踪仪采购项目
2、 项目背景：科达装备主要生产建材及锂电机械装备，将投资数十亿，打破传统低效的制造工艺，集精益化、自动化、智能化、数字化理念，全力打造成为智能制造标杆工厂。为满足生产零件尺寸检验要求，新购一套精确、智能的激光跟踪仪设备。
[bookmark: _Toc130478560][bookmark: _Toc131003001]招标内容
本项目为科达装备激光跟踪仪采购项目。
1、 需求说明：
投标方能具有更先进的激光跟踪仪方案可进行偏离说明，应充分体现方案的可落地优势。
2、 招标内容：
一套激光跟踪仪，包含设备运输，调试，培训。
[bookmark: _Toc131003002][bookmark: _Toc130478561]技术要求
详见第四部分附件一：采购激光跟踪仪技术说明。
[bookmark: _Toc131003003][bookmark: _Toc130478562]质量要求
1. 新机整机质保二十四个月以上。
2. 性能除满足招标书所提供的技术要求外，需充分说明设备的配置和产品检测的先进性及稳定性；
3. 投标人向招标人保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容保证正确、完整，图画清晰，能充分满足正常检测和维护的要求。
4. 投标人具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范。招标人有权派代表到投标人工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由投标人进行的一些原件试验和整个装配件的试验。投标人提供给招标人代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

[bookmark: _Toc130478563][bookmark: _Toc131003004]交付资料
1、 [bookmark: _Toc131003005][bookmark: _Toc130478564]提供完整的产品技术说明书及所有技术资料，电子版和纸质版各一份，资料包括但不限于如下各项：
a）设备的外形尺寸图。
b）机械使用维修说明书、电气使用维修说明书、电控原理图、线路布置图。
c）系统操作说明书、系统维修说明书、系统参数说明书、系统出厂参数表。
d）提供使用保养常备配件明细表。
e）设备培训资料
运输、安装及交付
1、 乙方供方负责设备的运输、装卸及就位并安装调试，并承担因此产生的全部费用。
2、 交货时间：详见（附件五：设备交货期）
3、 交货地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号（甲方工厂）。
[bookmark: _Toc130478565][bookmark: _Toc131003006]验收说明及售后服务说明
1. 投标文件中需要给出基于买方需方需求和方案要求的验收流程和标准，制定详细可靠的验收方案，确保买卖双方利益得到保障，确保项目符合预期要求。需方如在验收时发现问题的，应及时书面通知供方；供方承诺在3个工作日内完成整改，并重新验收，最终验收合格前，整改次数不超过2次，若第2次整改后验收仍不达标，需方有权解除合同并要求供方承担违约责任及需方因此遭受的全部损失。
2. 售后服务
a) 保修期起始时间为需方对设备进行验收合格之日开始计算起，保修期为24个月，在保修期内如因供方制造原因引起的故障，供方将无条件到需方现场进行免费维修，如维修后故障仍无法解决的，供方需无条件更换故障设备，给需方造成损失的，需方应予以赔偿。如因需方使用不当造成的损坏，供方在维修过程中只收取相应的成本费。
b) 在保修期内，设备发生故障时供方在接到用户通知后，应在2小时内给予答复，如需派人，则应在48小时内低达抵达需方现场，免费修理。
c) 保修期满后，供方对设备实行终身维修服务，并应在接到需方维修通知后48小时内低达抵达需方现场服务。
d) 供方承诺终身对软件部分免费升级，并免费提供技术援助。供方应确保对于机床备件供应能及时、保量，满足需方需求。

以下无正文



[bookmark: _Toc211679921][bookmark: _Toc130478566]第四部分   投标文件附件
附件1、 采购激光跟踪仪技术说明
附件2、 设备交货期
附件3、 投标报价表
附件4、 商务偏差表
附件5、 技术偏差表
附件6、 法定代表人身份证明
附件7、 授权委托书


附件一：
[bookmark: _Toc211679922]采购激光跟踪仪技术说明
1. [bookmark: _Toc131003009][bookmark: _Toc130566902]设备规格要求
	序号
	设备名称
	详细参数
	需求数量
	单位

	1
	激光跟踪仪
	1、主机一次定位无转站测量半径≥35m；
2、水平角测量范围：≥360°，垂直角测量范围：≥±130°（以天顶角为零位）；
3 、主机靶球全量程范围内位置坐标测量不确定度（ MPE ）： ≤20μm+5μm/m；
4、内置高精度电子水平仪，水平仪精度≤2 秒；
5、设备通过国际 IP52（IEC60529）独立验证，使用过程中防尘，防水等 级认证并于投标时提供相关证明资料；
6、测量用高性能笔记本电脑，i7 处理器，15.6 英寸高分屏，16G 或者以上内存，独立显卡，配电脑包和无线鼠标；
7、配套正版 PolyWorks 软件；
8、配置原厂正品电池两块，或配备可持续供电4-8小时的移动电源系统；
9、靶球配置要求：1.5 英寸大靶球 2个； 1.5 英寸靶球平面座，偏移量 25 毫米，数量：1 个；1.5 英寸圆柱销座，直径6 毫米，数量：1 个；1.5 英寸靶球转站座，数量：6 个；
10、配置三角架，数量 1 套；碳纤维增高筒，数量 1 个；测量用遥控器，数量 1 个、胶枪胶棒，数量 1 套；
	1
	套



1. 设备参数要求
1. 工作环境
除技术规格另有规定外，跟踪仪应能在以下环境里长期稳定的工作：
0. 电源：设备可通过交流电（220V±10%）和电池独立供电，使用锂电池供电工作时候无需外接交流电，现场转站测量时无需关机，即可完成大范围的移动和转站，保证测量稳定性，提高工作效率，支持外接电源热插拔，除自带电池以外，需额外配置外接电池或配备可持续供电4-8小时的移动电源系统；
0. 工作环境温度：-10ºC到45ºC；
0. 相对湿度：10-90% 无凝结。
0. 跟踪仪能在直射日光或者车间焊接电弧闪光等强光环境下正常使用
1. 激光跟踪仪主机参数要求
1. 仪器一次定位测量范围半径：≥35米，最小测量范围：跟踪仪出光处0米起，无测量死程，满足小空间和近处测量需求
1. 水平方向无限位旋转角度：≥360°，垂直方向无限位旋转角度：≥130°（以天顶角为参考零点）
1. 主机系统全程三维空间坐标精度：≤20微米+5微米/米(MPE)
1. 跟踪仪具有动态测量性能，动态输出可达1000点/秒，便于测量时的被测工件的扫描测量和调整实时监控调整；
1. 最大角向跟踪速度≥180°/Sec
1. 设备方便便携，包装小巧，便于复杂现场的快速架设、现场测量时候的移动和狭窄空间的测量操作，便于携带进行外协检测，内置无线通讯模块，支持无线和有限双模通讯，采用集成控制箱设计，除电源线外无任何外部电缆连接。
1. 激光跟踪仪应具备断光续接和靶球自动锁定功能，以便在复杂遮光环境下使用，断光后能在大范围内快速自动寻找目标。
1. 主机测量时适合各种状态安装测量，包括倾斜，横放，倒立等，使用之前无需调平。
1. 内置高精度大范围量程的电子水平仪，精度≤±2″。
1. 测量工作站及测量软件要求（要求必须配置Polyworks最新版软件）
2. 配备高效、高可靠性的知名品牌笔记本工作站系统1套，配置不低于I7处理器，512G或者以上固态硬盘，4G或者以上独立显卡，16G内存或者以上，15.6英寸高分屏，配电脑包和无线鼠标，要求在加载数模打轮廓度的情况，不卡顿，不死机。
2. 测量软件系统可在Windows7或者Window 10操作系统上运行，具有图形显示模块，以图形的方式显示数据及测量结果。
2. 具有数据分析功能：可利用静态和连续采点的方式采集数据，并利用测量数据创建点、线、圆、平面、柱、球、圆锥、椭圆、抛物面等等，求解多种几何参数，多种对齐和坐标建立方式（3-2-1、多点拟合、基于特征对齐、6点曲面对齐等），快速对齐建立坐标系，多坐标系管理系统，并可对坐标进行平移、旋转等操作。
2. 可以对待测工件进行在线调整，软件可以实时显示坐标偏差。支持多种常用数模格式如IGES、STEP等数模的导入以及基于CAD的测量分析，直接进行测量与设计值比较。
2. 有图形显示功能提供2D和3D视图，可对图形进行平移，旋转、缩放操作，提供多种图形文件接口。
2. 提供多种适合混塔模具检测的灵活对齐方式，快速与数模对齐并分析数据；
2. 检测结果及报告可以文件或图形形式记录并打印出来。
1. 其它附件
3. 配置高精度光学1.5寸标准靶球2个； 1.5 英寸靶球平面座，偏移量 25 毫米，数量：1个；1.5 英寸圆柱销座，直径6毫米，数量：1个；1.5英寸靶球转站座，数量：6个；
3. 激光跟踪仪角度校准装置1套
3. 校准三脚架：可折叠三脚架。用于测试现场安装激光跟踪仪。配运输箱及便携包。


附件二：
[bookmark: _Toc211679924]设备交货期
此批新购激光跟踪仪一次交付一台，货期为45天，以交付至供方指定交货地点的时间为准。供方未能按合同约定交货时间交付的，每延迟交货1天，应按合同总额的0.1%支付违约金，因此产生的违约金总额累计不超过10%。
交付地点为佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号。
	序号
	设备名称
	数量（台）
	备注
	交货期（天）

	1
	激光跟踪仪
	1
	　
	45天





附件三：
[bookmark: _Toc211679925]投标报价表
	激光跟踪仪购置项目报价单一览表

	设备单价
	序号
	设备名称
	数量（套）
	单价（元）
	总价（元）

	
	1
	激光跟踪仪
	1
	
	

	
	设备总价：
	人民币大写：             元整/人民币小写：             元整

	含税13%总价: 人民币大写：              元整/人民币小写：             元整
	
	单极滑触线800A
	
	
	


投标人确认：
1、本投标报价表中的“含税13%总价”为完成本项目全部交付要求的最终结算价，已全面覆盖：
(1) 设备及附件的采购、生产、包装费用；
(2) 设备运输（含长途、短途）、搬运、装卸至需方指定位置的全部费用；
(3) 设备现场安装、调试（含软件安装激活、硬件校准）的人工及辅料费用；
(4) 安装调试期间及验收前的设备维修、配件更换费用；
(5) 需方操作人员的现场培训费用（含理论及实操指导）；
(6) 本项目涉及的全部税费（含增值税13%）、保险费（运输险、安装意外险）等。
投标人承诺，无论项目实施过程中是否出现未预见的工作量增加（如安装环境调整、调试流程优化），均不向招标人额外收取任何费用，总价保持不变。
若因投标人漏算、少算费用导致后续无法正常履约，由投标人自行承担全部责任及成本，与招标人无关。
2、不含费用说明（仅以下情形除外）
(1) 设备验收合格后，超出质保期的维修费用（按合同约定的质保外收费标准执行）；
(2) 因需方原因导致的设备损坏产生的额外费用（需双方另行签订补充协议确认）。

附件四：
[bookmark: _Toc211679926]商务偏差表

投标人名称：                        招标文件编号：                         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件条款
	投标文件条款
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。






投标人：（盖单位章）
法定代表人或其授权代表人：            （签字或盖章）
日期：     年     月     日


附件五：
[bookmark: _Toc211679927]技术偏差表

投标人名称：                       招标文件编号：                          
	序号
	货物名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。






投标人：（盖单位章）
法定代表人或其授权代表人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日


附件六：
[bookmark: _Toc211679928]法定代表人身份证明


投标人名称：                            
单位性质：                            
地    址：                             
成立时间：        年      月      日
经营期限：                              
姓名：         性别：        年龄：       职务：                      
系                         的法定代表人。
特此证明。




投标人签字（盖公章）：                         
       年      月      日








附件七：
[bookmark: _Toc211679929]授权委托书
本授权书声明：注册于      省     市     市（区）工商管理局的     （公司名称）    在下面签字的   （授权人及职务）  授权    （公司名称）     在下面签字的 （被授权人及职务） 为本公司的合法代理人，就  （招标文件编号）  招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年    月    日签字生效








法定代表人签字或盖章：                        
法定代表人身份证号码：                        
被授权代理人签字或盖章：                      
被授权代理人身份证号码：                      
单位名称（公章）：                            
单位地址：                                    
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